Beilage  : 1 

1	Name der Funkstelle	 	BRUECKL 2	
2	Standortbezeichnung	Lippekogel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  98,20	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E30 37	46N44 07	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 922	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 35,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 17,4	 18,2	 18,8	 19,3	 19,6	 19,8	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 19,9	 19,9	 19,9	 20,0	 19,9	 19,9	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 19,9	 19,8	 19,6	 19,3	 18,8	 18,2	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 17,4	 16,4	 15,4	 14,3	 13,3	 12,5	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 12,0	 11,8	 11,8	 11,8	 11,8	 11,8	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 12,0	 12,5	 13,3	 14,3	 15,4	 16,4	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 2 

1	Name der Funkstelle	 	KLAGENFURT 3	
2	Standortbezeichnung	Pyramidenkogel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  95,20	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E08 42	46N36 33	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 850	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 85,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 30,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 29,2	 29,0	 28,8	 29,2	 29,8	 30,0	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 29,8	 29,3	 28,7	 28,3	 27,5	 27,1	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 26,0	 25,0	 23,5	 23,3	 23,7	 23,9	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 23,7	 23,3	 23,6	 25,0	 25,9	 27,1	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 27,5	 28,3	 28,7	 29,3	 29,8	 30,0	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 29,8	 29,3	 28,8	 28,9	 29,2	 29,7	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 3 

1	Name der Funkstelle	 	SPITTAL DRAU 5	
2	Standortbezeichnung	Hühnersberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E26 49	46N50 48	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1065	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	  8,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 11,8	 12,4	 13,3	 14,4	 15,6	 16,7	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 17,6	 18,4	 19,1	 19,6	 19,8	 19,9	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 19,9	 19,9	 19,9	 20,0	 20,0	 19,9	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 19,9	 19,9	 19,9	 19,8	 19,6	 19,1	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 18,4	 17,6	 16,7	 15,6	 14,4	 13,3	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 12,4	 11,8	 11,5	 11,4	 11,4	 11,5	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 4 

1	Name der Funkstelle	 	VILLACH 5	
2	Standortbezeichnung	Oswaldiberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  99,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E51 13	46N38 54	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 943	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 33,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,4	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 11,8	 11,9	 12,2	 12,8	 13,7	 14,8	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 16,0	 17,1	 18,0	 18,8	 19,5	 20,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 20,2	 20,3	 20,3	 20,3	 20,3	 20,4	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 20,4	 20,3	 20,3	 20,3	 20,3	 20,2	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 20,0	 19,5	 18,8	 18,0	 17,1	 16,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 14,8	 13,7	 12,8	 12,2	 11,9	 11,8	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Anzahl der Einträge: 4