1	Name der Funkstelle	 	GRAZ 4	
2	Standortbezeichnung	Plabutsch Lüftungsturm Nord	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  90,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E22 46	47N04 20	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 649	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 24,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 26,6	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 25,9	 26,5	 26,6	 26,5	 25,9	 24,7	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 22,9	 21,0	 17,5	 13,1	  6,6	 -3,8	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 -1,3	  3,5	  4,7	  5,7	  5,7	  5,7	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  6,6	  7,5	  7,5	  7,5	  6,6	  5,7	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	  5,7	  5,7	  4,7	  3,5	 -1,3	 -3,8	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	  6,6	 13,1	 17,5	 21,0	 22,9	 24,7	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

1	Name der Funkstelle	 	KOEFLACH 2	
2	Standortbezeichnung	Gößnitzberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  90,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E01 01	47N03 35	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 885	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 11,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	  0,0	  6,5	 10,9	 14,3	 16,3	 18,1	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 19,3	 19,8	 20,0	 19,8	 19,3	 18,1	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 16,3	 14,3	 10,9	  6,5	  0,0	-10,5	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 -8,0	 -3,1	 -1,9	 -0,9	 -0,9	 -0,9	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	  0,0	  0,8	  0,8	  0,8	  0,0	 -0,9	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 -0,9	 -0,9	 -1,9	 -3,1	 -8,0	-10,5	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

1	Name der Funkstelle	 	VOITSBERG 2	
2	Standortbezeichnung	Arnstein	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  90,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E10 55	47N01 29	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 559	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 12,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 16,7	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 13,8	 11,5	  9,4	 11,1	 13,3	 14,2	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 13,3	 11,1	  9,4	 11,5	 13,8	 15,3	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 16,2	 16,6	 16,7	 16,6	 16,2	 15,3	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 13,8	 11,5	  9,4	 11,1	 13,3	 14,2	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 13,3	 11,1	  9,4	 11,5	 13,8	 15,3	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 16,2	 16,6	 16,7	 16,6	 16,2	 15,3	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen